GUÍA DE FLAUTA TRAVESERA

ESTRUCTURA

1. CÓMO ESCOGER EL INSTRUMENTO.
2. DÓNDE COMPRARLO
3. ACCESORIOS.
4. PARTES Y MONTAJE DEL INSTRUMENTO.
5. MANTENIMIENTO BÁSICO

6. ESTRATEGIAS DE ESTUDIO
7. OTROS.

1.  Cuando un alumno/a ha decidido estudiar flauta travesera, tiene que comprar el instrumento. Para ello debe seguir los consejos del profesor. Éste le orientará el mas adecuado para su hijo. Hay que tener en cuenta:
     .calidad del instrumento, aunque dentro de un precio razonable para principiantes.
      . que sea de platos abiertos o cerrados( aconsejable de platos abiertos con tapones)
      . comprar cabeza curva o recta( teniendo en cuenta la altura del alumno).
        .otros.

En principio para los niños que comiencen a estudiar flauta travesera les recomiendo la Yamaha de estudio de platos abiertos. Hay mucha variedad de flautas en el mercado pero debemos descartar instrumentos de mala calidad aunque sean mucho mas baratos. A corto plazo suelen dar problemas sobre todo en el mecanismo y en el plateado, que suele quitarse en poco tiempo causando problemas de alergias. En definitiva no compensa estar todo el día en el taller. De todas formas, la familia del alumno tiene la última palabra en la decisión final de la compra de la flauta travesera.

2. Para comprar un instrumento musical, lo recomendable es hacerlo en una tienda especializada dónde nos dejen probarlo y elegir entre varios de las mismas características.
Normalmente cuando el alumno tiene algún problema con el instrumento que no sea de su mal uso, la casa se hace cargo de repararlo en el periodo de garantia.  

3. En cuanto a los accesorios, todos los alumnos deben tener bayetas de repuesto para limpiar su instrumento por dentro y por fuera. Aceite especial para hidratar las llaves( cuando el profesor lo aconseje) , atril, metrónomo-afinador, espirómetro ( para practicar ejercicios de respiración), papel de fumar para limpiar las zapatillas.

4.La flauta travesera está formada por tres piezas:
         - Pieza superior, cabeza o embocadura.
         - Parte centrar, Cuerpo o mecanismo.
         - Parte inferior, pié o pata de do.
Cuando se monta la flauta se debe tener cuidado y no coger el instrumento por el mecanismo, tampoco para desmontarla, ya que al hacer fuerza sobre él podrías desajustarlo.
Para montarla y siguiendo los consejos anteriores, introduces la Cabeza en el Cuerpo y tomando como punto de referencia las llaves del mecanismo del Cuerpo, alineas el orificio de la cabea con la línea imaginaria que pasa por esos puntos ( en la mayoria de las flautas existen unas flechitas para que se enfrenten unas con otras en las tres piezas que componen  la flauta).
Después unes la Pata de Do con el cuerpo y alineas el eje del mecanismo de la pata de do con el cetro de las llaves del Cuerpo.

5. En cuanto al mantenimiento, después de tocar:  a) Se debe secar el interior de la flauta con una bayeta o escobillón, que no sea demasiado grueso, para no hacer mucha presión cuando pase por el tubo.
b) Frotar suavemente el exterior con un paño seco para eliminar la suciedad derivada de su uso en cada una de las partes.
c) No utilizar productos químicos para hacer brillar el instrumento, pueden ser corrosivos.
d) No apoyar la flauta sobre las llaves porque el vapor condensado mojaría las zapatillas.
e) Secar las zapatillas cuando estén húmedas con una hoja de papel de fumar, interponiéndola entre el agujero y el plato.
f) El instrumento debe estar guardado en el estuche cuando no se esté utilizando.
g)Evita colocar la flauta en superficies demasiado frias o calientes, tampoco encima de una cama o silla, alguien podría sentarse sobre ella.