|  |
| --- |
| **TAREA 3. Materiales** |
| La Tarea 3, consistirá en la realización de distintos modelos de celosías, utilizando, como módulos para su composición, las piezas extraídas de la extrusionadora y cortadas con la matriz de corte, realizada en escayola en la actividad 2.**Los pasos seguidos fueron los siguientes:** |
| Para la utilización del molde de escayola realizado anteriormente, se usa una parsta de gres de chamota media , extrusionando la pasta , con la extrusionadora manual, utilizando distintas boquillas , para obtener formas hexagonales , cuadradas y circulares de distintos tamaños.Las piezas se hacen con antelación para que no estén blandas , se secan hasta conseguir que estén con dureza de cuero, posteriormente , se embuten en el molde para ser cortados a ras de él sin dificultad, poco despues se sacan con delicadeza. |